第二章

在计算机通信中，传输的是信号，把直接由计算机产生的数字信号进行传输的方式为（  ）传输

A.

基带传输

B.

宽带传输

C.

调制

D.

解调

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特性。

A.

正确

B.

错误

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

时分多路复用是将传输频带分成N部分,每一个部分均可作为一个独立的传输信道使用。

A.

正确

B.

错误

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

CDMA(码分多址)是采用扩频的码分多址技术，所有用户在同一时间、同一频段上，根据不同的编码获得业务信道。

A.

正确

B.

错误

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

第三章

以太网使用受控接入技术实现媒体共享。（                ）

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

数据链路除了物理线路外，还必须有（              ）来控制这些数据的传输。

A.

软件

B.

逻辑链路

C.

通信协议

D.

网卡

满分：3.00 分

得分：3.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

在目前的局域网中，（           ）拓扑最为常见。

A.

星形

B.

总线

C.

环形

D.

网状

满分：3.00 分

得分：3.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

理想情况下以太网的极限信道利用率为（                    ）。

A.

a/(1+a)

B.

1/(1+a)

C.

1/a

D.

(a+1)/a

满分：3.00 分

得分：3.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

IEEE 802委员会就将数据链路层拆成两个子层：网络接口层与媒体接入控制。（           ）

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

第四章

BGP中，用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系的报文是（              ）。

A.

打开报文

B.

更新报文

C.

保活报文

D.

通知报文

满分：1.00 分

得分：1.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

路由器只根据目的站的 MAC地址的网络号进行路由选择。（                           ）

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

路由器中的输入或输出队列产生溢出是造成分组失序的重要原因。（                     ）

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

通过总线交换的路由器需要路由选择处理机的干预。

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。（            ）

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

在Windows中查看本机ARP高速缓存的命令是”ARP  -S”。 （                       ）

A.

正确

B.

错误

满分：1.00 分

得分：1.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

CIDR编址技术的出现源于划分子网时出现的问题。（      ）

A.

正确

B.

错误

满分：1.00 分

得分：1.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

一个机构和某些外部机构共同建立的虚拟专用网 VPN 又称为内联网。

A.

正确

B.

错误

满分：1.00 分

得分：1.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

第五章

下述的哪一种协议是不属于TCP/IP模型的协议（  ）。

A.

TCP

B.

UDP

C.

ICMP

D.

HDLC

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

D

正确答案：

D

TCP报文段中序号字段指的是（     ）。

A.

 数据部分第一个字节

B.

数据部分最后一个字节

C.

报文首部第一个字节

D.

报文最后一个字节

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

TCP的确认是对接收到的数据中（        ） 表示确认。

A.

最高序号

B.

第一个序号

C.

第二个序号

D.

倒数第二个序号

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

TCP拥塞控制中的慢启动是指发送的数据报每次增加一个。

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

TCP的确认是对接收到的数据中（        ） 表示确认。

A.

最高序号

B.

第一个序号

C.

第二个序号

D.

倒数第二个序号

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

门限窗口比拥塞窗口更小

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

TCP连接建立时，双方协商参数为端口号。

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

第六章

网络管理员通过管理程序与代理程序管理网络设备。

A.

正确

B.

错误

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

静态文档是指文档的内容是在浏览器访问万维网服务器时才由应用程序动态创建。

A.

正确

B.

错误

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

DHCP客户使用86号端口发送DHCP发现报文。

A.

正确

B.

错误

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

SNMP协议中的管理程序使用（                    ）中信息的值对网络进行管理。

A.

SMI

B.

MIB

C.

ASN

D.

ISO

满分：4.00 分

得分：4.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

第七章

实际应用的密码体制均是计算上安全的密码体制。

A.

正确

B.

错误

满分：3.00 分

得分：3.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

从层次的角度看，HTTP 是面向事务的应用层协议。

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

SMI的功能之一是在网络上传送的管理数据应如何编码。

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

目前使用量最大的搜索引擎基本都是全文检索搜索引擎。

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

用户取电子邮件是通过POP3协议到发件人的邮件服务器上读取。

A.

正确

B.

错误

满分：2.00 分

得分：2.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

在实体鉴别中，公钥的分配以及认证公钥的真实性也是一个非常重要的问题。

A.

正确

B.

错误

满分：3.00 分

得分：3.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

目前常用的密钥分配方式是设立认证中心CA。

A.

正确

B.

错误

满分：3.00 分

得分：3.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B